Расширение ассортимента воздушных завес    «Классик»

КС-1004, КС-1504, КС- 2004, КС-2011, КС-2018 – новые модели.

Завесы «Классик» рекомендуются для защиты проѐмов высотой до 2,5 м. Комбинируя завесы разной длины, можно обеспечить
защиту проѐмов шириной от 1 м и более с шагом 0,5 м.

Завеса состоит из тангенциального вентилятора, оребрѐнных трубчатых электрических нагревательных элементов (ТЭН) из нержавеющей стали, элементов автоматики и выпускной решѐтки, размещѐнных в металлическом корпусе с полимерным покрытием.

Для защиты от перегрева установлен термопредохранитель с температурой срабатывания 120 ° С и ручным перезапуском.

В завесах используются высококачественные комплектующие от ведущих европейских производителей.

Стандартный цвет завес – светло-серый RAL 7047. При изготовлении продукции на заказ возможно покрытие в любой цвет по каталогу RAL или в любой цвет из коллекции текстурированных покрытий.

Технические характеристики завес «Классик»

	Ступени	Напряжение	Макс. Ток,	Расход	Увеличение	Уровень	Длина,	Масса,		
Модель	мощности			воздуха,	температуры	звука**,				
		фазы, В-ф	А				мм	кг		
	нагрева, кВт			м3/ч	*, ° С	дБ(А)				
										
КС-1000	0	230-1	0,4		-			16		
КС-1003	0-2-3	400-3 (230-1)	4,3 (13,0)		10/7	53		18		
КС-1004	0-4	230-1	19	900/1350	9		985	18		
										
КС-1006	0-3,7-5,5	400-3 (230-1)	8,0 (24,0)		18/12			18		
КС-1009	0-4,5-9	400-3	13,0		30/20			20		
КС-1500	0	230-1	0,6		-			22		
КС-1504	0-4	230-1	19	1300/2100	6	55	1500	25		
КС-1506	0-3-6	400-3	9,0		13/8			26		
										
КС-1512	0-6-12	400-3	17,0		27/17			30		
КС-2000	0	230-1	0,9		-			25		
КС-2004	0-4	230-1	19,5		6			27		
КС-2009	0-4,5-9	400-3	13	1800/2700	15/10	56	1970	31		
КС-2011	0-5,5-11	400-3	18		19/12			33		
										
КС-2015	0-9-15	400-3	22		24/16			35		
КС-2018	0-9-18	400-3	28,5		30/20			36		

*	- увеличение температуры при частичной/полной производительности вентилятора и максимальной тепловой мощности 

**	- уровень звука на расстоянии 5 м при полной производительности вентилятора 

Степень защиты – IP21